

Рис.1 Оборудование щеточное ЩН-1,8

1. Рама; 2. Балка; 3. Редуктор; 4. Кожух цепной передачи; 5. Кожух щетки; 6. Щетка;

7. Опора колеса; 8. Колесо опорное; 9. Винт регулировочный.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Показатель |
| Тип оборудования | Навесное |
| Агрегатируется с трактором | МТЗ-80, МТЗ-82 |
| Ширина захвата за один проход, мм, не менее | 1800 |
| Диаметр щетки по ворсу, м | 0,55 ± 0,02 |
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 9 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
| Количество сменных щеточных элементов | 47 |
| Габаритные размеры, мм, не более  Длина  Ширина  Высота | 2320  1700  1750 |
| Емкость бака, л | 500 |
| Подача воды из бака в систему орошения | Принудительная, гидронасосом |
| Масса, кг, не более | 390 |
| Срок службы, лет, не менее\* | 5 |

Оборудование щеточное ЩН-1,8 с системой увлажнения предназначено для очистки поверхности дорог и тротуаров шириной не менее 1,8 м от мусора и свежевыпавшего неуплотненного снега.

Оборудование должно устанавливаться на базовый трактор тягового класса 1,4, используемый в качестве энергетического средства.