**ПРИЦЕП-ЗЕРНОВОЗ**

**МАЗ-856103-022-000**



|  |  |
| --- | --- |
| **Количество осей/колес** | три/шесть + одно запасное колесо |
| **Исполнение загрузочного пространства** | самосвальная платформаобъем – 25 м3 |
| **Габаритные размеры, мм:*** длина
* ширина
* высота
 | 940025503260 |
| **База, мм**  | 3500+1310 |
| **Колея передних / задних колес, мм**  | 2040/2040 |
| **Масса прицепа в снаряженном состоянии, кг** | 6600 |
| **Полная масса прицепа, кг** | 21500 |
| **Грузоподъёмность прицепа, кг** | 14900 |
| **Распределение полной массы прицепа, кг*** на первую ось
* на вторую ось
* на третью ось
 | 720071507150 |
| **Внутренние размеры платформы, мм**- длина- ширина- высота | 690022651600 |
| **Подвеска** - передняя- задняя | зависимая, пневматическая с гидравлическими амортизаторами телескопического типазависимая, пневматическая, с гидравлическими амортизаторами телескопического типа |
| **Тормозные системы:**Рабочая (описание)Стояночная (описание) | пневматическая, тормозные механизмы барабанного типа, с EBS Тормозные камеры с энергоаккумуляторами |
| **Шины:**- размерность- индекс нагрузки- скоростная категория | 315/80R22.5154/150М |