Многофункциональный маневровый трактор ММТ-2 на базе трактора ХТЗ-150К-09-26-03 с расчетным сцепным весом (грузоподъемностью) для условий на участках железнодорожных путей, эксплуатируемых покупателем, имеющих руководящие уклоны до 8% и соответствует 1000 тоннам.

Опции:

- видеокамеры с монитором (2шт.);

- пневмопривод с дистанционным управлением автоматического размыкания автосцепки;

- подвеска направляющих катков комбинированного хода гидравлическая с регулируемыми пружинами амортизаторами;

- пружинные амортизаторы (4шт.);

- автосцепка СА-3 (2шт.);

- компрессор ПК-1,75 (1шт.);

Масса ММТ-2 (11 090 кг.)

Габаритные размеры: Длина - 6800мм., Ширина - 2560мм., Высота (на дороге) - 3323 мм., Высота (на рельсах) - 3385мм.

Маневровый трактор полностью обслужен и находиться в рабочем, исправном состоянии. Гаражное хранение, практически не эксплуатировался, очень хорошее внешнее состояние.

В данный момент находиться в лизинге, но перед заключением договора с потенциальным покупателем мы погасим окончательную задолженность и реализуем технику от своей компании. Без долгов, залогов и проблем.