**ПРИЦЕП-ЗЕРНОВОЗ**

**МАЗ-856103-022-000**



|  |  |
| --- | --- |
| **Количество осей/колес** | три/шесть + одно запасное колесо |
| **Исполнение загрузочного пространства** | самосвальная платформа  объем – 25 м3 |
| **Габаритные размеры, мм:**   * длина * ширина * высота | 9400  2550  3260 |
| **База, мм** | 3500+1310 |
| **Колея передних / задних колес, мм** | 2040/2040 |
| **Масса прицепа в снаряженном состоянии, кг** | 6600 |
| **Полная масса прицепа, кг** | 21500 |
| **Грузоподъёмность прицепа, кг** | 14900 |
| **Распределение полной массы прицепа, кг**   * на первую ось * на вторую ось * на третью ось | 7200  7150  7150 |
| **Внутренние размеры платформы, мм**  - длина  - ширина  - высота | 6900  2265  1600 |
| **Подвеска**  - передняя  - задняя | зависимая, пневматическая с гидравлическими амортизаторами телескопического типа  зависимая, пневматическая, с гидравлическими амортизаторами телескопического типа |
| **Тормозные системы:**  Рабочая (описание)  Стояночная (описание) | пневматическая, тормозные механизмы барабанного типа, с EBS  Тормозные камеры с энергоаккумуляторами |
| **Шины:**  - размерность  - индекс нагрузки  - скоростная категория | 315/80R22.5  154/150  М |